Wavelength (A) o

Transmission (%)

3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 0 20 40 60 80 OH NH UC

3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 0 20 40 60 80 CN C CO 3 + BC

4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 0 20 40 60 80 C2 GC

6600 6700 6800 6900 7000 7100 7200 7300 0 20 40 60 80 H O^{2 +} RC